**校内安全対策のポイント**

落ちてこないように，倒れてこないように，移動してこないように

○　地震に備えた校内安全チェック項目の例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | チェック内容 | 対策 | チェック |
| １ | 背の高い収納具（掃除道具庫など）がそのまま置かれていないか（特に避難経路上） | 撤去，設置場所の変更，固定具による固定 |  |
| ２ | 不安定な台などの上に本棚などがそのまま置かれていないか | 撤去，設置場所の変更，  固定具による固定 |  |
| ３ | 高所にテレビ，スピーカー，時計などが設置されていないか | 撤去，設置場所の変更，固定具による固定 |  |
| ４ | 不安定な台などの上に水槽が設置されていないか。また，コンセントから一定の距離を離しているか | 撤去，設置場所の変更，アクリル素材の利用，台の固定 |  |
| ５ | 教室の出入り口周辺に，転倒，落下，移動するおそれのある物品が置かれていないか。 | 撤去，設置場所の変更，固定具による固定 |  |
| ６ | 額縁に入れた絵画や賞状などが高所に設置されていないか（特に避難経路上） | 撤去，設置場所の変更，アクリル・塩ビ素材等の利用 |  |
| ７ | 食器棚，薬品庫等が開き，中の物品が飛び出てくるおそれはないか | 飛び出し防止金具等による固定，施錠の徹底，高さの低いものへの変更 |  |
| ８ | キャビネットを積み重ねて利用していないか | 撤去，積み重ねの解消，上下の結合，固定具による固定 |  |
| ９ | ロッカー・キャビネットと天井の隙間に物品が置かれていないか | 撤去 |  |
| 10 | コピー機，プリンタ，ピアノなどが移動・落下・転倒しないか | 固定具による固定，設置場所の変更 |  |
| 11 | ガラスの飛散防止対策はできているか（特に避難経路上） |  |  |
| 12 | 昇降口の靴箱が転倒するおそれはないか | 固定具による固定，造り付けへの変更 |  |
| 13 | 昇降口や非常口はわかりやすく表示されているか | 誘導表示板等の設置 |  |
| 14 | 昇降口や非常口の周辺に移動・落下・転倒のおそれがあるものが置かれていないか | 撤去，固定具による固定 |  |
| 15 | 消火器等の防火用品は所定の場所に置かれているか。また，機能点検は行っているか | 点検 |  |